Система выпуска сметной документации A0 v. 2.3.5.1 Copyright InfoStroy Ltd.
СОГЛАСОВАНО:	УТВЕРЖДАЮ:	Директор МКУ "УЖКХ"
Г.В. Смирнов
"_____" ______________ 20__ г.	"_____" ______________ 20__ г.
Ведомость объемов работ №613/14 корр.
Капитальный ремонт системы отопления многоквартирного дома по адресу: г. Мончегорск, ул. Советская, 13
Основание:	проект 06.014-РП.03-С.2
№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Демонтаж
1	ДЕМОНТАЖ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ И КОНДЕНСАЦИОННЫХ БАКОВ ЕМКОСТЬЮ ДО 0,9 М3 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (НА ЧЕРДАКЕ)	100 ШТ	0,01
2	ДЕМОНТАЖ ГРЯЗЕВИКОВ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (В ПОДВАЛЕ)	100 ШТ	0,02
3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	100 М ТРУБОПРОВОДА	6,301
4	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,215
5	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕВАТОРОВ НОМЕР 1- 5 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ: С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ, ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ)	100 ШТ	0,01
6	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ: С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ, ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ)	100 ШТ	0,04
Оборудование
7	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКОВ 57 ММ, КОРПУСА 273 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	ШТ	2
8	УСТАНОВКА ЭЛЕВАТОРОВ НОМЕРОМ 1 МАРКИ ВТИ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	10 ШТ	0,1
9	УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЕМОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО G 3/4 1...12БАР ДУ20 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	ШТ	1
Тепловая автоматика
10	УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО, СЕДЕЛЬНОГО ПРОХОДНОГО VG2 ДУ15 РУ25 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	ШТ	1
11	УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНАТ AVT 170 R 1/2", УСТАНАВЛИВАЕМОГО НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, МАССА ДО 1,5 КГ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ	ШТ	1
Регулирующая арматура
12	УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНОГО КЛАПАНА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	ШТ	1
Запорная арматура
13	УСТАНОВКА КРАНА ШАРОВОГО ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ, С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ, С РУЧКОЙ, СЕРИИ КШТ 60.103, ДАВЛЕНИЕМ 4,0 МПА (40 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 50 ММ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	ШТ	2
14	УСТАНОВКА КРАНОВ ШАРОВЫХ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ, СО СВАРНЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ, С РУЧКОЙ, СЕРИИ КШТ 60.102, ДАВЛЕНИЕМ 4,0 МПА (40 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 50 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	ШТ	7
15	УСТАНОВКА КРАНОВ ШАРОВЫХ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ, СО СВАРНЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ, С РУЧКОЙ, СЕРИИ КШТ 60.102, ДАВЛЕНИЕМ 4,0 МПА (40 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 32 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	ШТ	3
16	УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДУ32 НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	ШТ	1
Контрольно-измерительные приборы
17	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ДЛЯ НЕАГРЕССИВНЫХ СРЕД (КЛАСС ТОЧНОСТИ 1.5) С РЕЗЬБОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ МАРКА МП-3У-16 С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ 11П18ПКРУ16 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	КОМПЛ	9
18	УСТАНОВКА ШТУЦЕРОВ СТАЛЬНЫХ С КОРОТКОЙ РЕЗЬБОЙ 1/2 (ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРА) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	100 ШТ	0,09
19	УСТАНОВКА ТРУБКИ СИФОННОЙ ПРЯМОЙ С ПЕТЛЕЙ (ТРУБКА ПЕРКИНСА) (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	100 ШТ	0,03
20	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИБРОСТОЙКИХ СП-В 0 – 120 С (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	КОМПЛ	5
21	УСТАНОВКА БОБЫШЕК СКОШЕННЫХ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	100 ШТ	0,05
Сантехнические работы
22	УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЯ ДУ80 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	100 ШТ	0,01
23	ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАСШИРИТЕЛЯ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 89 ММ	100 М	0,003
24	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,023
25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,12
26	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,05
Изоляционные работы
27	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ): - ДИАМЕТРОМ 89 ММ – 0,3 М; - ДИАМЕТРОМ 57 ММ – 12 М; - ДИАМЕТРОМ 38 ММ – 5 М.	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,134
28	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ, ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ) (В ДВА СЛОЯ)	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,0232
Система отопления
Сантехнические работы
Система отопления
29	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ, ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ): - МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ НР D20Х1,2 = 142 ШТ; - ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ D20 = 142 ШТ; - ОТВОД 90* D 20 = 302 ШТ; - ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R D – 52 ШТ; - ОПОРА (КРЕПЛЕНИЕ) D20 = 128 ШТ.	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,7
30	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ, ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ): - 'ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ 20Х25Х20 = 190 ШТ; - УГОЛЬНИК 90* ВР/ВР D 25Х20 = 9 ШТ; - ОТВОД 90* D25 = 307 ШТ; - МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ D 25Х3/4 = 72 ШТ; - МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ D 25 = 290 ШТ.	100 М ТРУБОПРОВОДА	4,75
31	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ, ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ)	100 КВТ РАДИАТОРОВ	0,098
Прокладка трубопроводов
32	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,3
33	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,2
34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ): - КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Б41П ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 32 ММ = 8 ШТ.	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,97
35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ): - КРАН ШАРОВОЙ В-В РАЗМЕРОМ 3/4" (ДЛЯ СТОЯКОВ ОТОПЛЕНИЯ) = 18 ШТ; - 'КЛАПАН СТАТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ГВС, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ, БЕЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПОРТА, С ВНУТЕННИМ РЕЗЬБОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ИЗ ЛАТУНИ, ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА (25 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 25 ММ (ДЛЯ СТОЯКОВ ОТОПЛЕНИЯ) = 18 ШТ; - КРАН ШАРОВОЙ В-В РАЗМЕРОМ 3/4" (ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ = 8 ШТ; - КЛАПАН СТАТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ГВС, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ, БЕЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПОРТА, С ВНУТЕННИМ РЕЗЬБОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ИЗ ЛАТУНИ, ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА (25 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 25 ММ (ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ) = 8 ШТ.	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,38
36	УСТАНОВКА КРАНОВ ШАРОВЫХ В-В РАЗМЕРОМ 1/2" (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	ШТ	8
37	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	ШТ	1
38	УСТАНОВКА КРАНОВ ШАРОВЫХ В-В РАЗМЕРОМ 1/2" (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	ШТ	1
Изоляционные работы
39	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ, ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ): - ДИАМЕТРОМ 57 ММ = 22 М; - ДИАМЕТРОМ 45 ММ = 120 М; - ДИАМЕТРОМ 38 ММ = 97 М; - ДИАМЕТРОМ 28 ММ = 170 М	М3 ИЗОЛЯЦИИ	2,578
Строительные работы
40	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2	М3 ЗАДЕЛКИ	0,22
Транспортные расходы
41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА	3,794
42	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	Т ГРУЗА	3,794
Составил:	Инженер ОКС МКУ УЖКХ	Ивасютенко М.С.
Проверил: