Система выпуска сметной документации A0 v. 2.3.5.1 Copyright InfoStroy Ltd.
СОГЛАСОВАНО:	УТВЕРЖДАЮ:	Директор МКУ "УЖКХ"
Г.В. Смирнов
"_____" ______________ 20__ г.	"_____" ______________ 20__ г.
Ведомость объемов работ №612/14 корр.
Капитальный ремонт системы отопления многоквартирного дома по адресу: г. Мончегорск, ул. Гагарина, 14а
Основание:	проект 06.014-РП.02-С.2
№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Демонтаж
1	ДЕМОНТАЖ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ И КОНДЕНСАЦИОННЫХ БАКОВ ЕМКОСТЬЮ ДО 0,9 М3 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (НА ЧЕРДАКЕ)	100 ШТ	0,01
2	ДЕМОНТАЖ ГРЯЗЕВИКОВ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (В ПОДВАЛЕ)	100 ШТ	0,02
3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	100 М ТРУБОПРОВОДА	4,435
4	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,79
5	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕВАТОРОВ НОМЕР 1- 5 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ: С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ, ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ)	100 ШТ	0,01
6	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ: С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ, ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ)	100 ШТ	0,04
Оборудование
7	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКОВ 57 ММ, КОРПУСА 273 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	ШТ	2
8	УСТАНОВКА ЭЛЕВАТОРОВ НОМЕРОМ 1 МАРКИ ВТИ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ	10 ШТ	0,1
9	УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЕМОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО G 3/4 1...12БАР ДУ20 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	ШТ	1
Тепловая автоматика
10	МОНТАЖ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО СЕДЕЛЬНОГО ПРОХОДНОГО VG2 ДУ15 РУ25, (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	ШТ	1
11	МОНТАЖ ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА AVT 170 R 1/2,_УСТАНАВЛИВАЕМОГО НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, МАССА ДО 1,5 КГ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ	ШТ	1
Регулирующая арматура
12	УСТАНОВКА РУЧНОГО БАЛАНСИРОВОЧНОГО КЛАПАНА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	ШТ	1
Запорная арматура
13	УСТАНОВКА 'КРАНОВ ШАРОВЫХ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ, С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ, С РУЧКОЙ, СЕРИИ КШТ 60.103, ДАВЛЕНИЕМ 4,0 МПА (40 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 50 ММ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	ШТ	2
14	УСТАНОВКА КРАНОВ ШАРОВЫХ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ, СО СВАРНЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ, С РУЧКОЙ, СЕРИИ КШТ 60.102, ДАВЛЕНИЕМ 4,0 МПА (40 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 50 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	ШТ	7
15	УСТАНОВКА КРАНОВ ШАРОВЫХ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ, СО СВАРНЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ, С РУЧКОЙ, СЕРИИ КШТ 60.102, ДАВЛЕНИЕМ 4,0 МПА (40 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 32 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	ШТ	3
16	УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДУ32 НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	ШТ	1
Контрольно-измерительные приборы
17	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ДЛЯ НЕАГРЕССИВНЫХ СРЕД (КЛАСС ТОЧНОСТИ 1.5) С РЕЗЬБОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ МАРКА МП-3У-16 С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ 11П18ПКРУ16 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	КОМПЛ	9
18	УСТАНОВКА ШТУЦЕРОВ СТАЛЬНЫХ С КОРОТКОЙ РЕЗЬБОЙ 1/2 (ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	100 ШТ	0,09
19	УСТАНОВКА ТРУБКИ СИФОННОЙ ПРЯМОЙ С ПЕТЛЕЙ (ТРУБКА ПЕРКИНСА) (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	100 ШТ	0,03
20	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИБРОСТОЙКИХ СП-В 0 – 120 С (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	КОМПЛ	5
21	УСТАНОВКА БОБЫШЕК СКОШЕННЫХ ДЛЯ МАНОМЕТРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	100 ШТ	0,05
Сантехнические работы
22	УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЯ ДУ80 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	100 ШТ	0,01
23	ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАСШИРИТЕЛЯ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 89 ММ	100 М	0,003
24	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,023
25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,12
26	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ): - КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ = 2 ШТ; - КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 20 ММ = 2 ШТ.	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,05
Изоляционные работы
27	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ): - ДИАМЕТРОМ 89 ММ = 0,3 М; - ДИАМЕТРОМ 57 ММ = 12 М; - ДИАМЕТРОМ 38 ММ = 5 М.	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,134
28	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ, ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ) (В ДВА СЛОЯ)	1002 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,0232
Система отопления
Сантехнические работы
Система отопления
29	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ, ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ): - МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ НР D20Х1,2 = 139 ШТ; - ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ D20 = 139 ШТ; - ОТВОД 90* D 20 = 298 ШТ; - ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R D = 46 ШТ; - ОПОРА (КРЕПЛЕНИЕ) D20 = 126 ШТ.	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,68
30	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ, ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ): - ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ 20Х25Х20 = 1118 ШТ; - УГОЛЬНИК 90* ВР/ВР D 25Х20 = 11 ШТ; - ОТВОД 90* D25 = 278 ШТ; - МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ D 25Х3/4 = 64 ШТ; - МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ D 25 = 220 ШТ.	100 М ТРУБОПРОВОДА	4
31	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ, ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ)	100 КВТ РАДИАТОРОВ	0,091
Прокладка трубопроводов
32	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,65
33	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,14
34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ): - КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Б41П ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 32 ММ = 8 ШТ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,52
35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ): - КРАН ШАРОВОЙ В-В РАЗМЕРОМ 3/4" (ДЛЯ СТОЯКОВ ОТОПЛЕНИЯ) = 18 ШТ; - КЛАПАН СТАТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ВRОЕN ВАLLОRЕХ VЕNТURI DRV ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ГВС, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ, БЕЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПОРТА, С ВНУТЕННИМ РЕЗЬБОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ИЗ ЛАТУНИ, ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА (25 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 25 ММ (ДЛЯ СТОЯКОВ ОТОПЛЕНИЯ) = 18 ШТ; - КРАН ШАРОВОЙ В-В РАЗМЕРОМ 3/4" (ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ) = 5 ШТ; - КЛАПАН СТАТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ВRОЕN ВАLLОRЕХ VЕNТURI DRV ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ГВС, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ, БЕЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПОРТА, С ВНУТЕННИМ РЕЗЬБОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ИЗ ЛАТУНИ, ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА (25 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 25 ММ (ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ) = 5 ШТ.	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,16
36	УСТАНОВКА КРАНОВ ШАРОВЫХ В-В РАЗМЕРОМ 1/2" (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	ШТ	8
37	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	ШТ	1
38	УСТАНОВКА КРАНОВ ШАРОВЫХ В-В РАЗМЕРОМ 1/2" (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	ШТ	1
39	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	100 М ТРУБОПРОВОДА	8,32
40	ВРЕЗКА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ )	ВРЕЗКА	6
Изоляционные работы
41	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ, ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ): - ДИАМЕТРОМ 57 ММ = 157 М; - ДИАМЕТРОМ 45 ММ = 14 М; - ДИАМЕТРОМ 38 ММ = 52 М; - ДИАМЕТРОМ 28 ММ = 16 М	М3 ИЗОЛЯЦИИ	1,806
Строительные работы
42	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2	М3 ЗАДЕЛКИ	0,2
Транспортные расходы
43	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА	3,267
44	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	Т ГРУЗА	3,267
Составил:	Инженер ОКС МКУ УЖКХ	Ивасютенко М.С.
Проверил: