Система выпуска сметной документации A0 v. 2.4.18.2 Copyright InfoStroy Ltd.	Образец  №4	
СОГЛАСОВАНО: 		УТВЕРЖДАЮ: 		

"_____" ______________ 20__ г.	"_____" ______________ 20__ г.	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
Морская, д. 10 Инж. сети	
Основание:		
Сметная стоимость	1922579	 руб.	
Средства на оплату труда	399518	 руб.	
Нормативная трудоемкость	1584	 чел. час.	
Смета составлена в ценах 2 кв. 2016 года	
№
п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица
измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч 	
				всего	эксплуата-
ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-
ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Канализация	
Подвал	
1	ТЕРр- 65- 02- 003	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм
НР= 81%*0,85( НР= 18667 руб.)
СП= 50%*0,8( СП= 10821 руб.)	1,04	26035,58	200,96	27077	26868	209	111,5	115,96	
			100м трубопровода с фасо	25834,62	177,8			185			
2	ССЦ01- 509- 9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	2,2672								
			т								
3	ТЕРр- 65- 02- 002	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
НР= 81%*0,85( НР= 27438 руб.)
СП= 50%*0,8( СП= 15906 руб.)	2	19898,09	134,01	39796	39528	268	85,3	170,6	
			100м трубопровода с фасо	19764,08	118,58			237			
4	ССЦ01- 509- 9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	2,68								
			т								
5	ТЕР- 16- 04- 004- 02
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25  МДС 81- 38.2004 прил.3 п.1 Козп=1,20 Кэм=1,20	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 150 мм (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
НР= 141%*0,9*0,85( НР= 22450 руб.)
СП= 83%*0,85*0,8( СП= 11641 руб.)	1,04	33923,53	729,36	35280	20640	759	77,05	80,13	
			100м трубопровода	19846,86	141,12			147			
6	ССЦ01- 507- 4330	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм	-103,792	128,36		-13323					
			м								
7	- прайс	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 160 мм	103,792	765		79401					
			м								
8	ССЦ01- 301- 5610	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 156- 168 мм	50	103,38		5169					
			шт								
9	ТЕР- 16- 04- 004- 02
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25  МДС 81- 38.2004 прил.3 п.1 Козп=1,20 Кэм=1,20	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
НР= 141%*0,9*0,85( НР= 43173 руб.)
СП= 83%*0,85*0,8( СП= 22386 руб.)	2	33923,53	729,36	67847	39693	1459	77,05	154,09	
			100м трубопровода	19846,86	141,12			282			
10	ССЦ01- 301- 5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108- 116 мм	100	57,22		5722					
			шт								
Итого: Подвал	246969	126729	2695		520,78	
	851			
	
Итого: Канализация	246969	126729	2695		520,78	
	851			
	
Система отопления	
Подвал	
11	ТЕРр- 65- 01- 003	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм
НР= 81%*0,85( НР= 3619 руб.)
СП= 50%*0,8( СП= 2098 руб.)	0,3	18268,99	168,9	5481	5216	51	76,38	22,91	
			100м трубопровода	17387,16	96,32			29			
12	ССЦ01- 509- 9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,129								
			т								
13	ТЕРр- 65- 01- 002	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
НР= 81%*0,85( НР= 30107 руб.)
СП= 50%*0,8( СП= 17453 руб.)	3,2	14319,26	123,89	45822	43431	396	59,62	190,78	
			100м трубопровода	13571,88	63			202			
14	ССЦ01- 509- 9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	1,088								
			т								
15	ТЕР- 16- 02- 005- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25  МДС 81- 38.2004 прил.3 п.1 Козп=1,20 Кэм=1,20	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
НР= 141%*0,9*0,85( НР= 29243 руб.)
СП= 83%*0,85*0,8( СП= 15163 руб.)	1,2	59407,78	1978,5	71289	26950	2374	83,95	100,73	
			100м трубопровода	22458,73	105,63			127			
16	ТЕР- 16- 02- 005- 02
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25  МДС 81- 38.2004 прил.3 п.1 Козп=1,20 Кэм=1,20	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
НР= 141%*0,9*0,85( НР= 48738 руб.)
СП= 83%*0,85*0,8( СП= 25272 руб.)	2	66164,86	1978,5	132330	44917	3957	83,95	167,89	
			100м трубопровода	22458,73	105,63			211			
17	ТЕР- 16- 02- 005- 03
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25  МДС 81- 38.2004 прил.3 п.1 Козп=1,20 Кэм=1,20	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
НР= 141%*0,9*0,85( НР= 5782 руб.)
СП= 83%*0,85*0,8( СП= 2998 руб.)	0,2	75896,28	2359,23	15179	5328	472	99,58	19,92	
			100м трубопровода	26641,89	127,89			26			
18	ТЕР- 16- 02- 005- 05
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25  МДС 81- 38.2004 прил.3 п.1 Козп=1,20 Кэм=1,20	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
НР= 141%*0,9*0,85( НР= 3202 руб.)
СП= 83%*0,85*0,8( СП= 1660 руб.)	0,1	95828	3342,82	9583	2944	334	110,06	11,01	
			100м трубопровода	29444,07	205,59			21			
19	ТЕР- 16- 07- 005- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25  МДС 81- 38.2004 прил.3 п.1 Козп=1,20 Кэм=1,20	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
НР= 141%*0,9*0,85( НР= 7620 руб.)
СП= 83%*0,85*0,8( СП= 3951 руб.)	3,2	2627,15	398,49	8407	7056	1275	6,91	22,12	
			100м трубопровода	2204,99							
20	ТЕР- 16- 07- 005- 02
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25  МДС 81- 38.2004 прил.3 п.1 Козп=1,20 Кэм=1,20	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
НР= 141%*0,9*0,85( НР= 714 руб.)
СП= 83%*0,85*0,8( СП= 370 руб.)	0,3	2679,55	398,49	804	661	120	6,91	2,07	
			100м трубопровода	2204,99							
21	ТЕР- 24- 01- 033- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25  МДС 81- 38.2004 прил.3 п.1 Козп=1,20 Кэм=1,20	Установка вентилей отключающих диаметром до 20 мм (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
НР= 143%*0,9*0,85( НР= 70379 руб.)
СП= 89%*0,85*0,8( СП= 39386 руб.)	224	481,27		107804	64568		1,16	259,66	
			шт	288,25							
22	ТЕР- 24- 01- 033- 02
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25  МДС 81- 38.2004 прил.3 п.1 Козп=1,20 Кэм=1,20	Установка вентилей отключающих диаметром до 32 мм (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
НР= 143%*0,9*0,85( НР= 1601 руб.)
СП= 89%*0,85*0,8( СП= 896 руб.)	4	677,88		2712	1469		1,48	5,91	
			шт	367,08							
23	ТЕР- 26- 01- 017- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25  МДС 81- 38.2004 прил.3 п.1 Козп=1,20 Кэм=1,20	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
НР= 110%*0,9*0,85( НР= 38790 руб.)
СП= 70%*0,85*0,8( СП= 22165 руб.)	35	10208,39	424,13	357294	46178	14845	4,86	170,02	
			10м трубопровода	1319,36							
24	ССЦ01- 104- 0162	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм	-385	646,43		-248876					
			м								
25	ССЦ01- 104- 0271	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 9 мм	132	122,44		16162					
			м								
26	ССЦ01- 104- 0279	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм	220	217,14		47771					
			м								
27	ССЦ01- 104- 0283	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм	22	332,76		7321					
			м								
28	ССЦ01- 104- 0285	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм	11	541,17		5953					
			м								
Итого: Подвал	585036	248718	23824		973,03	
	616			
	
Итого: Система отопления	585036	248718	23824		973,03	
	616			
	
Электромонтажные работы	
29	ТЕРм- 08- 03- 591- 06
 МДС 81- 35.2004 п.4.6; прил.1 тб.2 п.1 Козп=1.2 Кэм=1,2	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
НР= 105%*0,85( НР= 181 руб.)
СП= 65%*0,8( СП= 106 руб.)	0,02	10776,03	190,44	216	203	4	37,36	0,75	
			100шт	10145,86	13,27						
30	ССЦ01- 509- 5002	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ1- 16 М3	2	130,03		260					
			шт								
31	ТЕРм- 08- 10- 010- 01
 МДС 81- 35.2004 п.4.6; прил.1 тб.2 п.1 Козп=1.2 Кэм=1,2	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
НР= 105%*0,85( НР= 5717 руб.)
СП= 65%*0,8( СП= 3340 руб.)	1,4	5629,64	771,99	7881	6424	1081	18,24	25,54	
			100м	4588,75							
32	ССЦ01- 507- 2838	Хомутики для крепления труб	245	701,38		171838					
			100шт								
33	ССЦ01- 103- 2404	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката (ГОСТ Р 50827- 95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм	141,68	9,53		1350					
			м								
34	ТЕРм- 08- 05- 038- 01
 МДС 81- 35.2004 п.4.6; прил.1 тб.2 п.1 Козп=1.2 Кэм=1,2	Кабель в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
НР= 105%*0,85( НР= 4659 руб.)
СП= 65%*0,8( СП= 2722 руб.)	1,4	6814,12	2828,79	9540	4992	3960	14,34	20,08	
			100м кабеля	3565,46	173,38			243			
35	ССЦ01- 501- 8191	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	0,14	35664,01		4993					
			1000м								
36	ТЕРм- 08- 03- 593- 06
 МДС 81- 35.2004 п.4.6; прил.1 тб.2 п.1 Козп=1.2 Кэм=1,2	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
НР= 105%*0,85( НР= 9377 руб.)
СП= 65%*0,8( СП= 5479 руб.)	0,45	27832,07	2903,11	12524	10360	1306	84,77	38,15	
			100шт	23023,06	391,1			176			
37	ССЦ01- 509- 1392	Светильник НПО 22х100	45	282,23		12700					
			шт								
38	ТЕРм- 08- 03- 591- 01
 МДС 81- 35.2004 п.4.6; прил.1 тб.2 п.1 Козп=1.2 Кэм=1,2	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
НР= 105%*0,85( НР= 183 руб.)
СП= 65%*0,8( СП= 107 руб.)	0,02	10932,08	190,44	219	206	4	37,92	0,76	
			100шт	10299,07	13,27						
39	ССЦ01- 509- 1442	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный	2	109,1		218					
			шт								
Итого: Электромонтажные работы	221739	22185	6355		85,26	
	419			
	
Итого по смете:	1053744	397632	32874		1579,07	
	1886			
	
	Прямые затраты		1053744		
	Материальные затраты		623238		
	  Материалы учтенные расценками		526579		
	  Материалы не учтенные расценками		96659		
	Основная зарплата		397632		
	Эксплуатация машин		32874		
	в тч ЗП машинистов		1886		
	Накладные расходы		371640		
	Сметная прибыль		203920		
	Итого СМР в текущих ценах (без оборудования)		1629304		
	Итого без НДС		1629304		
	НДС	18 %	293274,72		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		1922578,72		
	
Составил: 			  	
	
Проверил: