Система выпуска сметной документации A0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.	Образец  №4	
СОГЛАСОВАНО: 		УТВЕРЖДАЮ: 		

"_____" ______________ 20__ г.	"_____" ______________ 20__ г.	
Междуречье	
(наименование объекта)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
Капитальный ремонт крыши МКД по адресу: Мурманская область, Кольский район, с.п.Междуречье, д.3	
Основание:		
Сметная стоимость	2539172	 руб.	
	строительных работ	2539172	 руб.	
	монтажных работ	0	 руб.	
	оборудования	0	 руб.	
	прочих работ	0	 руб.	
Средства на оплату труда	553603	 руб.	
Нормативная трудоемкость	2271	 чел. час.	
Смета составлена в ценах 1 кв. 2016 года	
№
п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица
измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч 	
				всего	эксплуата-
ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-
ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Кровля	
1	ТЕРр- 58- 02- 001	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных
ОЗП=5307,22*13,57  ЭМ=15,56*7,29  
Козп=13,57 Кэм=7,29 (ИНД 01- 16)
НР=77% (НР = 2218 руб.)
СП=52% (СП = 1498 руб.)	0,04	72132,41	113,43	2885	2880	5	341,3	13,65	
			100окон	72018,98							
2	ССЦ01- 509- 9900	Строительный мусор	0,224								
			т								
3	ТЕР- 46- 04- 008- 04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
ОЗП=242,79*13,57  ЭМ=34,27*7,3  
Козп=13,57 Кэм=7,3 (ИНД 01- 16)
НР=93% (НР = 17343 руб.)
СП=48% (СП = 8951 руб.)	5,66	3544,83	250,17	20064	18648	1416	15,9	89,99	
			100м2 покрытия	3294,66							
4	ССЦ01- 509- 9900	Строительный мусор	7,358								
			т								
5	ТЕРр- 58- 03- 001	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
ОЗП=138,96*13,57  ЭМ=0,31*7,19  
Козп=13,57 Кэм=7,19 (ИНД 01- 16)
НР=77% (НР = 2219 руб.)
СП=52% (СП = 1499 руб.)	1,528	1887,92	2,23	2885	2882	3	9,1	13,9	
			100м труб и покрытий	1885,69							
6	ССЦ01- 509- 9900	Строительный мусор	0,1834								
			т								
7	ТЕРр- 58- 01- 001	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
ОЗП=235,74*13,57  ЭМ=56,96*7,76  
Козп=13,57 Кэм=7,76 (ИНД 01- 16)
НР=77% (НР = 6216 руб.)
СП=52% (СП = 4198 руб.)	2,4	3641	442,01	8738	7677	1061	15,16	36,38	
			100м2 кровли	3198,99	165,15			396			
8	ССЦ01- 509- 9900	Строительный мусор	3,36								
			т								
9	ТЕРр- 58- 05- 001	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
ОЗП=665,43*13,57  МЗ=5587,99*2,95  ЭМ=37,88*10,06  
Козп=13,57 Кмат=2,95 Кэм=10,06 (ИНД 01- 16)
НР=77% (НР = 2503 руб.)
СП=52% (СП = 1691 руб.)	0,36	25895,53	381,07	9322	3251	137	39,87	14,35	
			100м	9029,89							
10	ТЕРр- 58- 05- 005	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
ОЗП=2673,9*13,57  МЗ=3817,25*4,04  ЭМ=69,86*10  
Козп=13,57 Кмат=4,04 Кэм=10 (ИНД 01- 16)
НР=77% (НР = 9499 руб.)
СП=52% (СП = 6415 руб.)	0,34	52405,11	698,6	17818	12337	238	160,21	54,47	
			100м	36284,82							
11	ССЦ01- 509- 9900	Строительный мусор	0,4318								
			т								
12	СПГ- 1- 1- 1- 41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	11,5572	585,69		6769					
			т груза								
13	СПГ- 3- 21- 1- 10	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	11,5572	122,81		1419					
			т груза								
14	ТЕР- 12- 01- 020- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы
ОЗП=3199,21*13,57  МЗ=17542,17*2,86  ЭМ=819,71*8,8  
Козп=13,57 Кмат=2,86 Кэм=8,8 (ИНД 01- 16)
НР=101% (НР = 289713 руб.)
СП=44% (СП = 126212 руб.)	5,66	109112,69	9016,81	617578	282577	51035	199,95	1131,72	
			100м2 кровли	49925,27	753,98			4268			
15	ССЦ01- 101- 7314	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм	47	270,7		12723					
			шт								
16	ССЦ01- 101- 5467	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм	28	175,06		4902					
			шт								
17	ССЦ01- 101- 4127	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали	16	156,93		2511					
			шт								
18	прайс	Снегозадержатель	94	805,08		75678					
			М								
19	ТЕР- 10- 01- 003- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 	Устройство слуховых окон
ОЗП=110,65*13,57  МЗ=478,4*3,47  ЭМ=31,03*8,22  
Козп=13,57 Кмат=3,47 Кэм=8,22 (ИНД 01- 16)
НР=99% (НР = 7034 руб.)
СП=43% (СП = 3055 руб.)	4	3705,63	318,83	14823	6908	1275	7,62	30,5	
			слуховое окно	1726,75	49,36			197			
20	ССЦ01- 101- 0897	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	4	45,15		181					
			компл								
21	ТЕР- 12- 01- 012- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 	Ограждение кровель перилами
ОЗП=115,59*13,57  МЗ=4686,67*4,73  ЭМ=76,38*7,46  
Козп=13,57 Кмат=4,73 Кэм=7,46 (ИНД 01- 16)
НР=101% (НР = 1836 руб.)
СП=44% (СП = 800 руб.)	0,94	24684,03	712,24	23203	1696	670	7,67	7,21	
			100м ограждения	1803,84	130,1			122			
22	ССЦ01- 201- 0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0.282	73529,56		-20735					
			т								
23	прайс	Огражддение кровельное дл.1860	51	1525,42		77796					
			ШТ								
24	ТЕР- 12- 01- 012- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 	Монтаж переходных мостиков
ОЗП=115,59*13,57  МЗ=4686,67*4,73  ЭМ=76,38*7,46  
Козп=13,57 Кмат=4,73 Кэм=7,46 (ИНД 01- 16)
НР=101% (НР = 996 руб.)
СП=44% (СП = 434 руб.)	0,51	24684,03	712,24	12589	920	363	7,67	3,91	
			100м ограждения	1803,84	130,1			66			
25	ССЦ01- 201- 0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0.153	73529,56		-11250					
			т								
26	прайс	Переходной мостик дл.1250	41	1800,85		73835					
			ШТ								
27	ТЕР- 20- 02- 010- 04
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм
ОЗП=20,8*13,57  МЗ=13,5*3,56  ЭМ=3,39*6,77  
Козп=13,57 Кмат=3,56 Кэм=6,77 (ИНД 01- 16)
НР=108% (НР = 2104 руб.)
СП=56% (СП = 1091 руб.)	6	401,34	28,69	2408	1948	172	1,38	8,28	
			зонт	324,59							
28	ССЦ01- 301- 0291	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	6	933,85		5603					
			шт								
29	ТЕРр- 53- 16- 001	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами венткороб
ОЗП=555,27*13,57  МЗ=1092,5*5,24  ЭМ=45,35*7,56  
Козп=13,57 Кмат=5,24 Кэм=7,56 (ИНД 01- 16)
НР=81% (НР = 2180 руб.)
СП=56% (СП = 1507 руб.)	0,35	13602,56	342,85	4761	2637	120	35,39	12,39	
			м3 кладки	7535,01	154,43			54			
Итого: Кровля	966506	344361	56495		1416,77	
	5103			
	
	Прямые затраты		966506		
	Материальные затраты		557462		
	  Материалы учтенные расценками		336218		
	  Материалы не учтенные расценками		221244		
	Основная зарплата		344361		
	Эксплуатация машин		56495		
	в тч ЗП машинистов		5103		
	Транспортировка грузов		8188		
	Накладные расходы		343861		
	Сметная прибыль		157351		
	Итого СМР в текущих ценах (без оборудования)		1467718		
	Итого без НДС		1467718		
	НДС	18 %	264189,24		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		1731907,24		
Чердак	
30	ТЕРр- 69- 09- 001	Очистка помещений от строительного мусора (шлак)
ОЗП=3043,34*13,57  
Козп=13,57 (ИНД 01- 16)
НР=73% (НР = 3581 руб.)
СП=40% (СП = 1962 руб.)	0,1188	41298,12		4906	4906		214,32	25,46	
			100т мусора	41298,12							
31	ССЦ01- 509- 9900	Строительный мусор	11,88								
			т								
32	ТЕР- 26- 02- 018- 02
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
ОЗП=163,21*13,57  МЗ=9,77*4,49  ЭМ=161,11*4  
Козп=13,57 Кмат=4,49 Кэм=4 (ИНД 01- 16)
НР=84% (НР = 2495 руб.)
СП=48% (СП = 1426 руб.)	1,15	3396,39	805,55	3906	2930	926	10,2	11,73	
			100м2 обрабатываемой пов	2546,97	34,6			40			
33	ССЦ01- 113- 8070	Антисептик- антипирен «ПИРИЛАКС СС- 2» для древесины	23,805	138,29		3292					
			кг								
34	ТЕР- 26- 01- 055- 02
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
ОЗП=245,7*13,57  МЗ=3054,48*2,14  ЭМ=25,89*10,19  
Козп=13,57 Кмат=2,14 Кэм=10,19 (ИНД 01- 16)
НР=84% (НР = 12561 руб.)
СП=48% (СП = 7178 руб.)	3,9	10700,63	329,77	41732	14954	1286	16,51	64,4	
			100м2 поверхности покрыт	3834,27							
35	ТЕР- 26- 01- 039- 01
 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
ОЗП=192,34*13,57  МЗ=1880,55*6,96  ЭМ=67,73*9,95  
Козп=13,57 Кмат=6,96 Кэм=9,95 (ИНД 01- 16)
НР=84% (НР = 147496 руб.)
СП=48% (СП = 84284 руб.)	58,5	16932,58	842,39	990556	175591	49280	12,17	711,77	
			м3 изоляции	3001,56							
36	ССЦ01- 104- 0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	-59.67	12827,85		-765438					
			м3								
37	ССЦ01- 104- 0323	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П- 20- У15- 1250- 600- 100	59,67	1862,51		111136					
			м3								
38	ТЕРр- 53- 15- 006	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
ОЗП=6465,79*13,57  МЗ=13418,65*5,24  ЭМ=611,92*8,69  
Козп=13,57 Кмат=5,24 Кэм=8,69 (ИНД 01- 16)
НР=81% (НР = 2377 руб.)
СП=56% (СП = 1643 руб.)	0,032	163372,08	5317,58	5228	2808	170	397,65	12,72	
			100м2 отремонтированной 	87740,77	3949,68			126			
39	ССЦ01- 509- 9900	Строительный мусор	0,7936								
			т								
40	ТЕРр- 69- 07- 001	Устройство ходов на чердаке
ОЗП=326,35*13,57  МЗ=4517,65*3,15  ЭМ=17,76*9,83  
Козп=13,57 Кмат=3,15 Кэм=9,83 (ИНД 01- 16)
НР=73% (НР = 2032 руб.)
СП=40% (СП = 1114 руб.)	0,62	18833,75	174,58	11677	2746	108	20,8	12,9	
			100п м ходов	4428,57	61,07			38			
41	СПГ- 1- 1- 1- 41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	12,6736	585,69		7423					
			т груза								
42	СПГ- 3- 21- 1- 10	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	12,6736	122,81		1556					
			т груза								
Итого: Чердак	415974	203935	51770		838,99	
	204			
	
	Прямые затраты		415974		
	Материальные затраты		151290		
	  Материалы учтенные расценками		802300		
	  Материалы не учтенные расценками		-651010		
	Основная зарплата		203935		
	Эксплуатация машин		51770		
	в тч ЗП машинистов		204		
	Транспортировка грузов		8979		
	Накладные расходы		170542		
	Сметная прибыль		97607		
	Итого СМР в текущих ценах (без оборудования)		684123		
	Итого без НДС		684123		
	НДС	18 %	123142,14		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		807265,14		
Итого по смете:	1382480	548296	108265		2255,75	
	5307			
	
	Прямые затраты		1382480		
	Материальные затраты		708752		
	  Материалы учтенные расценками		1138518		
	  Материалы не учтенные расценками		-429766		
	Основная зарплата		548296		
	Эксплуатация машин		108265		
	в тч ЗП машинистов		5307		
	Транспортировка грузов		17167		
	Накладные расходы		514403		
	Сметная прибыль		254958		
	Итого СМР в текущих ценах (без оборудования)		2151841		
	Итого без НДС		2151841		
	НДС	18 %	387331,38		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		2539172,38		
	
Составил: 			  	
	
Проверил: